# Przegląd wskazań lasera obrotowego

| Wiązka lasera | Obroty wiązki lasera |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zielo‌na | Czer‌wona | Zielo‌na | Czer‌wona | Czer‌wona
Włączanie urządzenia pomiarowego (autotest 1 s) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Niwelacja lub ponowna niwelacja | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Urządzenie pomiarowe zniwelowane/gotowe do pracy | ● | ● | ● |  |  |  |
Zakres automatycznej niwelacji przekroczony | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Aktywacja funkcji ostrzegania o wstrząsach |  |  |  |  | ● |  |
Zadziałanie funkcji ostrzegania o wstrząsach | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Napięcie baterii przy pracy ≤2 h |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Rozładowane baterie | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Praca ciągła

2×/s: częstotliwość migania (np. dwa razy na sekundę)

○: Funkcja wstrzymana