# Alimentation en énergie de l’appareil de mesure

## Mise en place/remplacement des piles

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines au manganèse.

Pour retirer le compartiment à piles (13), tournez le verrouillage (14) dans la position . Sortez le compartiment à piles de l’appareil de mesure et insérez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve à l’intérieur du compartiment à piles.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utilisez que des piles de la même marque et de même capacité.

Réinsérez le compartiment à piles (13) dans l’appareil de mesure et tournez le verrouillage (14) dans la position .

- Sortez les piles de l’appareil de mesure si vous savez qu’il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger quand l’appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une longue durée.

## Affichage état de charge

Lorsque le voyant de charge (12) se met à clignoter en rouge pour la première fois, l’appareil de mesure peut encore être utilisé pendant 2 heures.

Quand le voyant de charge (12) reste constamment allumé en rouge, il n’est plus possible d’effectuer de mesures. L’appareil de mesure s’éteint automatiquement au bout d’1 min.