# Технически данни

Ротационни лазери | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Работен диапазон (радиус)A)B)
без лазерен приемник ок. | 30 m | 30 m | 50 m
с лазерен приемник ок. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Точност на нивелиране при 30 m разстояниеA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Диапазон на автоматично нивелиране, типично | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Време за автоматично нивелиране, типично | 15 s | 15 s | 15 s
Скорост на въртене | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Ъгъл на отваряне при линеен режим | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Работна температура | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Температурен диапазон за съхраняване | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. работна височина над базовата височина | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Относителна влажност макс. | 90 % | 90 % | 90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Клас лазер | 2 | 3R | 3R
Тип лазер | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Дивиргенция | 0,4 mrad (пълен ъгъл) | 0,4 mrad (пълен ъгъл) | 0,4 mrad (пълен ъгъл)
Поставка за статив хоризонтална | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Батерии (алкално-манганови) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Размери (дължина × ширина × височина) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Вид защита | IP54 (защита срещу проникване на прах и напръскване с вода) | IP54 (защита срещу проникване на прах и напръскване с вода) | IP54 (защита срещу проникване на прах и напръскване с вода)

A)

  при 25 °C

B)

  При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по‑малък.

C)

  успоредно на осите

D)

  Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

За еднозначно идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер (16) на табелката на уреда.

Дистанционно управление | RC 1
--- | ---
Каталожен номер | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Работна зонаA) | 30 m
Работна температура | –10 °C … +50 °C
Температурен диапазон за съхраняване | –20 °C … +70 °C
Макс. работна височина над базовата височина | 2000 m
Относителна влажност макс. | 90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1 | 2B)
Батерия | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по‑малък.

B)

  Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

За еднозначна идентификация на дистанционното управление служи серийният номер (27) върху табелката.