# Functies

## Lijn/punt bij horizontale positie binnen het rotatievlak draaien (zie afbeelding A)

Bij een horizontale positie van het meetgereedschap kunt u de laserlijn of de laserpunt binnen het rotatievlak van de laser in de juiste positie plaatsen. Draaien is met 360° mogelijk.

Draai hiervoor de rotatiekop (10) met de hand in de gewenste positie of gebruik de afstandsbediening: druk voor rechtsom draaien op de toets rechtsom draaien (23) van de afstandsbediening, voor linksom draaien op de toets linksom draaien (24) van de afstandsbediening. Bij rotatiemodus heeft het drukken op de toetsen geen effect.

## Rotatievlak bij verticale positie draaien (zie afbeelding B)

Bij een verticale positie van het meetgereedschap kunt u laserpunt, laserlijn of rotatievlak voor eenvoudig in een lijn brengen of parallel uitlijnen in een bereik van ±8 % om de verticale as draaien.

Voor rechtsom draaien drukt u op de toets rechtsom draaien (23) op de afstandsbediening.

Voor linksom draaien drukt u op de toets linksom draaien (24) op de afstandsbediening.