# Provera preciznosti nivelisanja mernog alata

## Uticaji tačnosti

Najveći uticaj vrši temperatura okoline. Temperaturne razlike koje posebno idu od poda uvis mogu skrenuti laserski zrak.

Da bi se termički uticaji toplote koja dolazi sa poda sveli na najmanju meru, preporučuje se korišćenje mernog alata na stativu. Postavite merni alat osim toga prema mogućnostima u sredinu radne površine.

Pored spoljašnjih uticaja takođe i uticaji specifični za uređaje (kao npr. nagli padovi ili snažni udari) mogu da dovedu do odstupanja. Iz tog razloga pre svakog početka rada proverite preciznost nivelacije.

Ako bi merni alat pri jednoj od provera pre‌koračio maksimalno odstupanje, popravite ga u jednom Bosch servisu.

## Provera preciznosti nivelisanja u horizontalnom položaju

Za pouzdan i tačan rezultat se preporučuje provera preciznosti nivelacije na slobodnoj mernoj deonici od 30 m na čvrstoj podlozi ispred zida. Za svaku osu izvršite kompletan proces merenja.

- Montirajte merni alat u horiznotalnom položaju na rastojanju od 30 m od zida na stativ, ili ga postavite na čvrstu ravnu pod‌logu. Uključite merni alat.

- Po završetku nivelisanja, označite sredinu laserske tačke na zidu (tačka Ⅰ).

- Merni alat okrenite za 180°, a da ne pomerate položaj. Ostavite ga da se niveliše i označite sredinu laserske tačke na zidu (tačka Ⅱ). Vodite računa o tome da se tačka Ⅱ po mogućstvu uspravno nalazi iznad odnosno ispod tačke Ⅰ.

Razlika d između dve označene tačke Ⅰ i Ⅱ na zidu predstavlja stvarno odstupanje visine mernog alata za izmerenu osu.

Ponovite radnju merenja za drugu osu. Okrenite merni alat pre početka merenja za 90°.

Na mernoj deonici od 30 m maksimalno dozvoljeno odstupanje iznosi:
30 m × ±0,1 mm/m = ±3 mm. Razlika d između tačaka Ⅰ i Ⅱ dakle pri svakom od dva procesa merenja sme da iznosi najviše 6 mm.