# Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivuilla oleviin mittalaitteen ja kaukosäätimen piirroksiin.

##

(1) | Tärähdysvaroitustoiminnon merkkivalo
(2) | Tärähdysvaroituksen painike
(3) | Tilan merkkivalo
(4) | Käynnistyspainike
(5) | Pyörivän käytön painike
(6) | Säädettävä lasersäde
(7) | Kaukosäätimen anturi
(8) | Lasersäteen ulostuloaukko
(9) | Luotipiste ylöspäin
(10) | Pyörivä pää
(11) | Linjakäytön painike
(12) | Paristovaroitus
(13) | Paristokotelo
(14) | Paristokotelon lukitsin
(15) | Jalustakiinnitin 5/8"
(16) | Sarjanumero
(17) | Laser-varoituskilpi
(18) | Lasersäteen ulostuloaukon varoituskilpi (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Kaukosäädin
(20) | Pyörivän käytön painike
(21) | Linjakäytön painike
(22) | Tärähdysvaroituksen palautuspainike
(23) | Myötäpäivään käännön painike
(24) | Vastapäivään käännön painike
(25) | Signaalin lähettämisen merkkivalo
(26) | Infrapunasäteen ulostuloaukko
(27) | Sarjanumero
(28) | Paristokotelon kannen lukitsin
(29) | Paristokotelon kansi

##

(30) | LaservastaanotinA)
(31) | MittatankoA)
(32) | JalustaA)
(33) | Seinäpidikkeen kiinnitysruuviA)
(34) | Seinäpidikkeen kiinnitysreiätA)
(35) | Seinäpidikkeen 5/8":n jalustakiinnitinA)
(36) | Seinäpidike/suuntausyksikköA)
(37) | Suuntausyksikön ruuviA)
(38) | Seinäpidikkeen 5/8":n ruuviA)
(39) | MagneettiA)
(40) | LasertarkkailulasitA)
(41) | LasertähtäintauluA)
(42) | LaukkuA)

A)

  Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei ‌kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvastostamme.