# Ротациялық лазер индикаторларына шолу

| Лазер сәулесі | Лазер сәулесінің айналуы |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Жасыл | Қызыл | Жасыл | Қызыл | Қызыл
Өлшеу құралын қосу (1 с өзіндік сынақ) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Бастапқы немесе қосымша нивелирлеу | 2×/с | ○ | 2×/с |  |  |  |
Өлшеу құралы нивелирленген/жұмысқа дайын | ● | ● | ● |  |  |  |
Өздігінен нивелирлеу диапазонынан асырылды | 2×/с | ○ |  | ● |  |  |
Соққы туралы ескерту белсендірілген |  |  |  |  | ● |  |
Соққы туралы ескерту іске қосылды | 2×/с | ○ |  |  |  | 2×/с |
≤ 2 с жұмысқа арналған батарея кернеуі |  |  |  |  |  |  | 2×/с
Батареялардың заряды таусылған | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: үздіксіз жұмыс режимі

2×/с: жыпылықтау жиілігі (мысалы, бір секундта екі рет)

○: функция тоқтатылды