# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред и далечинскиот управувач на графичката страница.

##

(1) | Приказ за функција за предупредување за удар
(2) | Копче за предупредување за удари
(3) | Приказ за статус
(4) | Копче за вклучување-исклучување
(5) | Копче за ротационен режим
(6) | Варијабилен ласерски зрак
(7) | Сензор за далечински управувач
(8) | Излезен отвор за ласерскиот зрак
(9) | Точка на вертикалата нагоре
(10) | Ротациона глава
(11) | Копче за линиски режим
(12) | Предупредување за батеријата
(13) | Преграда за батерија
(14) | Копче за заклучување на преградата на батерии
(15) | Прифат на стативот 5/8"
(16) | Сериски број
(17) | Натпис за предупредување на ласерот
(18) | Предупредувачки знак на излезниот отвор на ласерот (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Далечински управувач
(20) | Копче за ротационен режим
(21) | Копче за линиски режим
(22) | Копче ресетирање за предупредувањето на удари
(23) | Копче за вртење во правец на стрелките на часовникот
(24) | Копче за вртење во правец спротивен на стрелките на часовникот
(25) | Приказ за пренос на сигнал
(26) | Излезен отвор за инфрацрвено зрачење
(27) | Сериски број
(28) | Фиксирање на капакот од преградата за батерии
(29) | Капак на преградата за батерии

##

(30) | Ласерски приемникA)
(31) | Мерна летваA)
(32) | СтативA)
(33) | Завртка за прицврстување на ѕидниот држачA)
(34) | Отвори за прицврстување на ѕидниот држачA)
(35) | 5/8"-прифат за стативот на ѕидниот држачA)
(36) | Ѕиден држач/единица за израмнувањеA)
(37) | Завртка на единицата за израмнувањеA)
(38) | 5/8"-завртка на ѕидниот држачA)
(39) | МагнетA)
(40) | Ласерски заштитни очилаA)
(41) | Ласерска целна таблаA)
(42) | КуферA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.