# تصاویر اجزاء دستگاه

شماره اجزایی که در تصویر مشاهده می شود، مربوط به شرح ابزار اندازه گیری و کنترل از راه دور می باشد که تصویر آن در این دفترچه راهنما آمده است.

##

(1) | نشانگر عملکرد اخطار شوک
(2) | دکمه اخطار شوک
(3) | نشانگر وضعیت
(4) | دکمه روشن/خاموش
(5) | دکمه عملکرد چرخشی
(6) | پرتو لیزر متغیر
(7) | حسگر دستگاه کنترل از راه دور
(8) | منفذ خروجی پرتو لیزر
(9) | نقطه شاقول به سمت بالا
(10) | سری چرخشی
(11) | دکمه عملکرد خطی و انتخاب طول خط
(12) | هشدار باتری
(13) | محفظه باتری
(14) | قفل محفظه باتری
(15) | محل اتصال سه ‌پایه ‎5/8"‎
(16) | شماره سری
(17) | برچسب هشدار لیزر
(18) | برچسب هشدار منفذ خروجی لیزر (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | کنترل از راه دور
(20) | دکمه عملکرد چرخشی
(21) | دکمه عملکرد خطی و انتخاب طول خط
(22) | دکمه تنظیم مجدد اخطار شوک
(23) | دکمه چرخش در جهت عقربه های ساعت
(24) | دکمه چرخش خلاف جهت عقربه های ساعت
(25) | نشانگر ارسال سیگنال
(26) | منفذ خروجی اشعه مادون قرمز
(27) | شماره سری
(28) | قفل درپوش محفظه باتری
(29) | درپوش محفظه باتری

##

(30) | دریافت کننده لیزرA)
(31) | میله اندازه گیریA)
(32) | سه پایهA)
(33) | پیچ اتصال قلاب نصب دیواریA)
(34) | سوراخ های اتصال قلاب نصب دیواریA)
(35) | محل اتصال سه پایه ‎5/8"‎ قلاب نصب دیواری‏A)
(36) | قلاب نصب دیواری/واحد ترازA)
(37) | پیچ روی واحد ترازA)
(38) | پیچ ‎5/8"‎ قلاب نصب دیواریA)
(39) | آهنرباA)
(40) | عینک دید لیزرA)
(41) | صفحه هدف لیزرA)
(42) | چمدانA)

A)

  کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی‌شود. لیست کامل متعلقات را در برنامه متعلقات ما می یابید.