# Работа

- Предпазвайте измервателния прибор и дистанционното управление от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.

- Не излагайте измервателния уред и дистанционното управление на екстремни температури или резки темпера‌турни промени. Напр. не ги оставяйте дълго време в автомобил. При големи температурни разлики първо оставяйте измервателния уред и дистанционното управление да се темперират и ги включвайте след това. Извършвайте преди по-нататъшна работа с измервателния уред винаги проверка за точност чрез вж. Проверка за точност на измервателния уред.
  При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.

- Избягвайте силни удари или изпускане на измервателния уред. След ударни въздействия върху измервателния уред трябва да извършвате проверка на точността му, преди да продължите да го използвате вж. Проверка за точност на измервателния уред.

Включване на дистанционното управление
Включване на ротационния лазер
Работни режими
Функции
Автоматично нивелиране
Проверка за точност на измервателния уред
Указания за работа
Примери
Преглед на индикаторите на ротационния лазер