# Tehnički podaci

Rotacijski laser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Radno područje (radijus)A)B)
bez laserskog prijamnika oko | 30 m | 30 m | 50 m
s laserskim prijamnikom oko | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Točnost niveliranja na udaljenosti 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Tipično područje samoniveliranja | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Tipično vrijeme niveliranja | 15 s | 15 s | 15 s
Brzina rotacije | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Kut otvaranja u načinu rada s linijom | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Maks. relativna vlažnost zraka | 90 % | 90 % | 90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Klasa lasera | 2 | 3R | 3R
Tip lasera | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergencija | 0,4 mrad (puni kut) | 0,4 mrad (puni kut) | 0,4 mrad (puni kut)
Vodoravni prihvat stativa | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Baterije (alkalno-manganske) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Dimenzije (duljina × širina × visina) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Vrsta zaštite | IP54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode) | IP54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode) | IP54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode)

A)

  na 25 °C

B)

  Područje rada može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno sunčevo zračenje).

C)

  uzduž osi

D)

  Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj (16) na tipskoj pločici.

Daljinski upravljač | RC 1
--- | ---
Kataloški broj | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Radno područjeA) | 30 m
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost zraka | 90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2B)
Baterija | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Područje rada može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno sunčevo zračenje).

B)

  Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

Za jednoznačno identificiranje vašeg daljinskog upravljača služi serijski broj (27) na tipskoj pločici.