# Pemeriksaan keakuratan alat ukur

## Pengaruh terhadap ketelitian

Suhu sekitar memberikan pengaruh terbesar. Khususnya perbedaan suhu dari tanah ke atas dapat mempengaruhi sinar laser.

Untuk meminimalkan pengaruh panas dari panas yang naik dari lantai, direkomendasikan untuk menggunakan alat pengukur pada tripod. Selain itu alat ukur sebaiknya dipasang di bagian tengah permukaan kerja.

Selain pengaruh dari luar, pengaruh khusus perangkat juga dapat menyebabkan kerusakan (seperti misalnya benturan atau guncangan keras). Oleh karena itu, periksa ketepatan levelling terlebih dahulu sebelum memulai proses.

Jika pada pemeriksaan akurasi ternyata hasil pengukuran me‌le‌bihi ambang batas maksimal, bawa alat pengukur ke Service Center Bosch untuk reparasi.

## Memeriksa akurasi perataan pada posisi horizontal

Untuk hasil yang reliabel dan tepat, direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan akurasi perataan pada jarak ukur bebas sebesar 30 m di atas permukaan yang stabil di depan dinding. Lakukan proses pengukuran yang lengkap pada kedua sumbu.

- Pasang alat pengukur pada posisi horizontal 30 m dari dinding pada tripod, atau letakkan pada permukaan yang stabil dan rata. Hidupkan alat pengukur.

- Tandai bagian tengah sinar laser pada dinding (titik Ⅰ) setelah perataan selesai.

- Putar alat pengukur sebesar 180° tanpa mengubah posisinya. Biarkan alat pengukur melakukan perataan dan tandai pusat titik sinar laser pada dinding (titik Ⅱ). Pastikan titik Ⅱ terletak vertikal di atas atau di bawah titik Ⅰ.

Selisih d dari kedua titik Ⅰ dan Ⅱ yang ditandai pada dinding memberikan selisih ketinggian alat pengukur yang sebenarnya untuk sumbu yang diukur.

Ulangi proses pengukuran pada sumbu lainnya. Putar alat pengukur sebesar 90° sebelum memulai proses pengukuran.

Pada jarak ukur 30 m, selisih maksimal yang diperbolehkan adalah sebesar:
30 m × ±0,1 mm/m = ±3 mm. Selisih d antara titik Ⅰ dan Ⅱ hanya diperbolehkan maksimal sebesar 6 mm pada setiap proses pengukuran.