# 旋转激光仪指示灯一览

| 激光束 | 激光束旋转 |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
绿色 | 红色 | 绿色 | 红色 | 红色
接通测量仪（1秒钟自检） |  |  | ● |  |  | ● | ●
调平或重新调平 | 每秒2次 | ○ | 每秒2次 |  |  |  |
测量仪已调平/运行准备就绪 | ● | ● | ● |  |  |  |
超过自动调平范围 | 每秒2次 | ○ |  | ● |  |  |
震动警告已激活 |  |  |  |  | ● |  |
震动警告功能已触发 | 每秒2次 | ○ |  |  |  | 每秒2次 |
电池电压运行时间≤ 2小时 |  |  |  |  |  |  | 每秒2次
蓄电池没电了 | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●：持续运行模式

每秒2次：闪烁频率（比如每秒2次）

○：功能已停止