# Oversikt over rotasjonslaserens indikatorer

| Laserstråle | Laserstrålens rotasjon |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Grønn | Rød | Grønn | Rød | Rød
Slå på måleverktøyet (1 s selvtest) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivellering eller etternivellering | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Måleverktøyet nivellert/driftsklart | ● | ● | ● |  |  |  |
Selvnivelleringsområde overskredet | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Støtvarsling aktivert |  |  |  |  | ● |  |
Støtvarsling utløst | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Batterispenning for ≤ 2 t drift |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Tomme batterier | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Kontinuerlig drift

2 ×/s: Blinksekvens (f.eks. to ganger per sekund)

○: Funksjon stoppet