# Naudojimas

- Saugokite nuotolinio valdymo pultelį nuo drėg‌mės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.

- Matavimo prietaisą ir nuotolinio valdymo pultelį saugokite nuo itin aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyravimų. Nepalikite jų automobilyje ilgesniam laikui. Esant didesniems temperatūros svyravimams, prieš pradėdami naudoti matavimo prietaisą ir nuotolinio valdymo pultelį, palaukite, kol stabilizuosis jų temperatūra. Prieš pradėdami toliau dirbti su matavimo prietaisu, visada atlikite tikslumo patikrą žr. Matavimo prietaiso tikslumo patikra.
  Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba tempe‌ratūros svyravi‌mams, gali būti pakenkiama matavimo prie‌taiso tikslumui.

- Saugokite, kad matavimo prietaisas nebūtų smarkiai sutrenktas ir nenukristų. Po stipraus išorinio poveikio matavimo prietaisui, prieš tęsdami darbą, visada turėtumėte atlikti tikslumo patikrinimą žr. Matavimo prietaiso tikslumo patikra.

Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas naudoti
Rotacinio lazerinio nivelyro paruošimas naudoti
Veikimo režimai
Funkcijos
Automatinio niveliavimo įtaisas
Matavimo prietaiso tikslumo patikra
Darbo patarimai
Naudojimo pavyzdžiai
Rotacinio lazerinio nivelyro indikatorių apžvalga