# 작동

- 측정공구 및 리모컨이 물에 젖거나 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오.

- 극한의 온도 또는 온도 변화가 심한 환경에 측정공구 및 리모컨을 노출시키지 마십시오. 예를 들어 장시간 차량 안에 기기를 두지 마십시오. 온도 변화가 심한 경우 측정공구 및 리모컨을 작동시키기 전에 먼저 온도에 적응할 수 있게 하십시오. 측정공구를 이용하여 계속 작업하기 전에 항상 정확도를 점검해야 합니다 참조 측정공구의 정확도 점검.
  극심한 온도에서나 온도 변화가 심한 환경에서 사용하면 측정공구의 정확도가 떨어질 수 있습니다.

- 측정공구가 외부와 세게 부딪히거나 떨어지지 않도록 주의하십시오. 측정공구에 외부 영향이 심하게 가해진 후에는 계속 작업하기 전에 항상 정확도를 점검해야 합니다 참조 측정공구의 정확도 점검.

리모컨 시동
회전 레이저 레벨기 시동
작동 모드
기능
자동 레벨링 기능
측정공구의 정확도 점검
사용 방법
작업 실례
회전 레이저 표시기 개요