# Огляд індикаторів ротаційного лазера

| Лазерний промінь | Обертання лазерного променя |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Зелений | Червоний | Зелений | Червоний | Червоний
Увімкнення вимірювального інструмента (1 с самоперевірка) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Нівелювання або повторне нівелювання | 2×/с | ○ | 2×/с |  |  |  |
Вимірювальний інструмент вирівняний/готовий до роботи | ● | ● | ● |  |  |  |
Діапазон самонівелювання перевищено | 2×/с | ○ |  | ● |  |  |
Попередження про струс активовано |  |  |  |  | ● |  |
Спрацювало попередження про струс | 2×/с | ○ |  |  |  | 2×/с |
Напруга батарейки для ≤ 2 год роботи |  |  |  |  |  |  | 2×/с
Батарейки розряджені | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: тривале використання

2×/с: частота блимання (наприклад, двічі на секунду)

○: функція зупинена