# Pavaizduoti elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso ir nuotolinio valdymo sistemos schemose nurodytus numerius.

##

(1) | Pranešimo apie sutrenkimą funkcijos rodmuo
(2) | Pranešimo apie sutrenkimą mygtukas
(3) | Būsenos indikatoriai
(4) | Įjungimo-išjungimo mygtukas
(5) | Rotacinio režimo mygtukas
(6) | Kintamas lazerio spindulys
(7) | Nuotolinio valdymo jutiklis
(8) | Lazerio spindulio išėjimo anga
(9) | Statmens taškas aukštyn
(10) | Rotacinė galvutė
(11) | Linijinio režimo mygtukas
(12) | Įspėjamasis baterijos simbolis
(13) | Baterijų skyrelis
(14) | Baterijų skyriaus fiksatorius
(15) | Jungtis tvirtinti prie stovo 5/8"
(16) | Serijos numeris
(17) | Įspėjamasis lazerio spindulio ženklas
(18) | Įspėjamasis ženklas „Lazerio spindulio išėjimo anga“ (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Nuotolinio valdymo pultelis
(20) | Rotacinio režimo mygtukas
(21) | Linijinio režimo mygtukas
(22) | Pranešimo apie sutrenkimą atstatos mygtukas
(23) | Mygtukas „Sukti pagal laikrodžio rodyklę“
(24) | Mygtukas „Sukti prieš laikrodžio rodyklę“
(25) | Signalo siuntimo indikatorius
(26) | Infraraudonųjų spindulių išėjimo anga
(27) | Serijos numeris
(28) | Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
(29) | Baterijų skyriaus dangtelis

##

(30) | Lazerio spindulio imtuvasA)
(31) | MatuoklėA)
(32) | StovasA)
(33) | Sieninio laikiklio tvirtinamasis varžtasA)
(34) | Sieninio laikiklio tvirtinimo kiaurymėsA)
(35) | Sieninio laikiklio jungtis tvirtinti prie stovo 5/8"A)
(36) | Sieninis laikiklis/reguliavimo įtaisasA)
(37) | Varžtas ant reguliavimo įtaisoA)
(38) | Sieninio laikiklio 5/8" varžtasA)
(39) | MagnetasA)
(40) | Akiniai lazerio matomumui pagerintiA)
(41) | Lazerio nusitaikymo lentelėA)
(42) | LagaminasA)

A)

  Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.