# Technické údaje

Rotační laser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Pracovní dosah (poloměr)A)B)
bez přijímače laseru cca | 30 m | 30 m | 50 m
s přijímačem laseru cca | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Přesnost nivelace při vzdálenosti 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Typický rozsah samonivelace | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Typická doba nivelace | 15 s | 15 s | 15 s
Rychlost rotace | 150/300/600 ot/min | 150/300/600 ot/min | 150/300/600 ot/min
Úhel rozevření při čárovém provozu | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Provozní teplota | –10 °C až +50 °C | –10 °C až +50 °C | 0 °C až +40 °C
Skladovací teplota | –20 °C až +70 °C | –20 °C až +70 °C | –20 °C až +70 °C
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 % | 90 % | 90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Třída laseru | 2 | 3R | 3R
Typ laseru | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergence | 0,4 mrad (plný úhel) | 0,4 mrad (plný úhel) | 0,4 mrad (plný úhel)
Stativový závit horizontální | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Baterie (alkalicko-manganové) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Rozměry (délka × šířka × výška) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Stupeň krytí | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě)

A)

  při 25 °C

B)

  Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).

C)

  podél os

D)

  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (16) na typovém štítku.

Dálkové ovládání | RC 1
--- | ---
Číslo zboží | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Pracovní dosahA) | 30 m
Provozní teplota | –10 °C až +50 °C
Skladovací teplota | –20 °C až +70 °C
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2B)
Baterie | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).

B)

  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

K jednoznačné identifikaci dálkového ovládání slouží sériové číslo (27) na typovém štítku.