# Tehniskie dati

Rotācijas lāzers | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Darbības tālums (rādiuss)A)B)
Bez lāzera starojuma uztvērēja apm. | 30 m | 30 m | 50 m
Ar lāzera starojuma uztvērēju apm. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Nivelēšanas precizitāte 30 m attālumāA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Pašizlīdzināšanās diapazona tipiskā vērtība | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Izlīdzināšanās laika tipiskā‌ vērtība | 15 s | 15 s | 15 s
Rotācijas ātrums | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Līniju režīma atvēruma leņķis | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Darba temperatūra | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Glabāšanas temperatūra | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. darba augstums virs atskaites līmeņa | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums | 90 % | 90 % | 90 %
Piesārņojuma pakāpe atbilstīgi IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Lāzera klase | 2 | 3R | 3R
Lāzera starojums | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Diverģence | 0,4 mrad (pilns leņķis) | 0,4 mrad (pilns leņķis) | 0,4 mrad (pilns leņķis)
Vītne stiprināšanai uz statīva horizontāli | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Baterijas (sārma–mangāna) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Izmērs (garums × platums × augstums) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Aizsardzības klase | IP54 (putekļdrošs un šļakatdrošs) | IP54 (putekļdrošs un šļakatdrošs) | IP54 (putekļdrošs un šļakatdrošs)

A)

  piei 25 °C

B)

  Nelabvēlīgos darba apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbības tālums var samazināties.

C)

  asu virzienā

D)

  Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.

Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs (16), kas atrodams uz tā marķējuma plāksnītes.

Tālvadības pults | RC 1
--- | ---
Izstrādājuma numurs | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Darbības tālumsA) | 30 m
Darba temperatūra | –10 °C … +50 °C
Glabāšanas temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. darba augstums virs atskaites līmeņa | 2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums | 90 %
Piesārņojuma pakāpe atbilstīgi IEC 61010-1 | 2B)
Baterija | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Nelabvēlīgos darba apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbības tālums var samazināties.

B)

  Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.

Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs (27), kas atrodams uz tā datu plāksnītes.