# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen bileşenlerin numaraları grafik sayfasındaki ölçme aletinin ve uzaktan kumandanın şekli üzerindeki numaralarla aynıdır.

##

(1) | Şok uyarı fonksiyonu göstergesi
(2) | Şok uyarısı tuşu
(3) | Durum göstergesi
(4) | Açma/kapama tuşu
(5) | Rotasyonlu işletim tuşu
(6) | Değişken lazer ışını
(7) | Uzaktan kumanda sensörü
(8) | Lazer ışını çıkış deliği
(9) | Yukarı doğru şakül noktası
(10) | Rotasyon başı
(11) | Çizgisel işletim tuşu
(12) | Pil uyarısı
(13) | Pil haznesi
(14) | Pil haznesi kilidi
(15) | Tripod girişi 5/8"
(16) | Seri numarası
(17) | Lazer uyarı etiketi
(18) | Lazer çıkış deliği uyarı etiketi (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Uzaktan kumanda
(20) | Rotasyonlu işletim tuşu
(21) | Çizgisel işletim tuşu
(22) | Şok uyarısı sıfırlama tuşu
(23) | Saat yönünde dönüş tuşu
(24) | Saat yönünün tersine dönüş tuşu
(25) | Sinyal gönderim göstergesi
(26) | Kızılötesi ışını çıkış deliği
(27) | Seri numarası
(28) | Pil haznesi kapağı kilidi
(29) | Pil haznesi kapağı

##

(30) | Lazer alıcıA)
(31) | Ölçüm latasıA)
(32) | TripodA)
(33) | Duvar mesnedi sabitleme cıvatasıA)
(34) | Duvar mesnedi sabitleme delikleriA)
(35) | Duvar mesnedi 5/8" tripod girişiA)
(36) | Duvar mesnedi/doğrultma ünitesiA)
(37) | Doğrultma ünitesindeki vidaA)
(38) | Duvar mesnedi 5/8" cıvatasıA)
(39) | MıknatısA)
(40) | Lazer gözlüğüA)
(41) | Lazer hedef tahtasıA)
(42) | ÇantaA)

A)

  Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.