# 회전 레이저 표시기 개요

| 레이저빔 | 레이저빔 회전 |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
녹색 | 적색 | 녹색 | 적색 | 적색
측정공구 전원 켜기(1 초 자체 테스트) |  |  | ● |  |  | ● | ●
레벨링 또는 사후 레벨링 | 초당 2회 | ○ | 초당 2회 |  |  |  |
측정공구 레벨링됨/작동 준비된 상태 | ● | ● | ● |  |  |  |
자동 레벨링 범위 초과 | 초당 2회 | ○ |  | ● |  |  |
충격 경고 활성화됨 |  |  |  |  | ● |  |
충격 경고 발생 | 초당 2회 | ○ |  |  |  | 초당 2회 |
2 시간 이내로 작동하기 위한 배터리 전압 |  |  |  |  |  |  | 초당 2회
배터리가 방전됨 | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: 연속 작동

초당 2회: 점멸 주파수(예: 1초에 2회)

○: 기능 정지됨