# Technické údaje

Rotačný laser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Pracovný rozsah (polomer)A)B)
Bez laserového prijímača cca | 30 m | 30 m | 50 m
S laserovým prijímačom cca | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Presnosť nivelácie pri vzdialenosti 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Rozsah samonivelácie typicky | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Čas nivelácie typicky | 15 s | 15 s | 15 s
Rýchlosť rotácie | 150/300/600 ot/min | 150/300/600 ot/min | 150/300/600 ot/min
Uhol otvorenia pri líniovej prevádzke | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Prevádzková teplota | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Skladovacia teplota | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Max. výška použitia nad referenčnou výškou | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m
Max. relatívna vlhkosť vzduchu | 90 % | 90 % | 90 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Trieda lasera | 2 | 3R | 3R
Typ lasera | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergencia | 0,4 mrad (plný uhol) | 0,4 mrad (plný uhol) | 0,4 mrad (plný uhol)
Horizontálne uchytenie statívu | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Batérie (alkalicko-mangánové) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Stupeň ochrany | IP54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode) | IP54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode) | IP54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode)

A)

  pri 25 °C

B)

  Pracovná oblasť sa môže zredukovať nepriaznivými podmienkami okolia (napr. priame slnečné žiarenie).

C)

  pozdĺž osí

D)

  Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.

Na jednoznačnú identifikáciu vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo (16) uvedené na typovom štítku.

Diaľkové ovládanie | RC 1
--- | ---
Vecné číslo | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Pracovný rozsahA) | 30 m
Prevádzková teplota | –10 °C … +50 °C
Skladovacia teplota | –20 °C … +70 °C
Max. výška použitia nad referenčnou výškou | 2 000 m
Max. relatívna vlhkosť vzduchu | 90 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1 | 2B)
Batéria | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Pracovná oblasť sa môže zredukovať nepriaznivými podmienkami okolia (napr. priame slnečné žiarenie).

B)

  Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.

Na jednoznačnú identifikáciu vášho diaľkového ovládania slúži sériové číslo (27) uvedené na typovom štítku.