# Rotasyon lazeri göstergelerine genel bakış

| Lazer ışını | Lazer ışınının rotasyonu |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Yeşil | Kırmızı | Yeşil | Kırmızı | Kırmızı
Ölçme aletini açın (1 sn kendi kendine test) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelman veya sonradan nivelman | 2×/sn | ○ | 2×/sn |  |  |  |
Ölçme aletinde nivelman yapıldı/çalışmaya hazır | ● | ● | ● |  |  |  |
Otomatik nivelman aralığı aşıldı | 2×/sn | ○ |  | ● |  |  |
Şok uyarısı etkinleştirildi |  |  |  |  | ● |  |
Şok uyarısı devrede | 2×/sn | ○ |  |  |  | 2×/sn |
Pil gerilimi ≤ 2 sa işletim için |  |  |  |  |  |  | 2×/sn
Piller boş | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Sürekli işletim

2×/sn: Yanıp sönme frekansı (örn. bir saniyede iki kez)

○: Fonksiyon durduruldu