# التشغيل

- قم بحماية جهاز التحكم عن بعد من الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

- لا تُعرض جهاز التحكم عن بعد لدرجات الحرارة أو التقلبات الحرارية الشديدة. على سبيل المثال لا تتركها في السيارة لفترة طويلة. في حالة التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة دع عدة القياس وجهاز التحكم عن بعد يعتادان درجة الحرارة لبعض الوقت قبل تشغيلهما. قبل مواصلة العمل بعدة القياس قم دائما بإجراء فحص لمدى الدقة انظر فحص مدى دقة عدة القياس.
  قد تخل درجات الحرارة القصوی أو التقلبات الشديدة بدرجات الحرارة بدقة عدة القياس.

- تجنب الصدمات الشديدة بعدة القياس أو سقوطها علی الأرض. في حالة تعرض عدة القياس لتأثيرات خارجية قوية، يجب دائما إجراء فحص لمدى الدقة قبل استئناف العمل انظر فحص مدى دقة عدة القياس.

تشغيل جهاز التحكم عن بعد
تشغيل الليزر الدوار
طرق التشغيل
الوظائف
آلية التسوية
فحص مدى دقة عدة القياس
إرشادات العمل
أمثلة شغل
عرض عام لمبينات جهاز الليزر الدوار