# Rotācijas lāzera indikatoru pārskats

| Lāzera stars | Lāzera stara rotācija |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zaļš | Sar‌kans | Zaļš | Sar‌kans | Sar‌kans
Mērīšanas ierīces ieslēgšana (1 s paštestēšana) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelēšana vai noslēdzošā nivelēšana | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Mērīšanas ierīce ir nonivelēta/gatava lietošanai | ● | ● | ● |  |  |  |
Pārsniegts pašizlīdzināšanas diapazons | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Aktivizēts trieciena brīdinājums |  |  |  |  | ● |  |
Ieslēdzies trieciena brīdinājums | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Bateriju spriegumsr ≤ 2 stundu darbībai |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Baterijas ir nolietojušās | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: pastāvīga darbība

2×/s: mirgošanas biežums (piem., divreiz sekundē)

○: darbība apturēta