# Робота

- Захищайте вимірювальний інструмент і пульт дистанційного управління від вологи і сонячних промeнів.

- Не допускайте впливу на вимірювальний інструмент і пульт дистанційного управління екстремальних температур або температурних перепадів. Не залишайте їх, напр., в машині. Якщо вимірювальний інструмент і пульт дистанційного управління зазнали впливу великого перепаду температур, перш ніж вмикати їх, дайте їм стабілізувати свою температуру. Перед подальшою роботою обов’язково завжди перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента див. Перевірка точності вимірювального інструмента.
  Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.

- Уникайте сильних поштовхів і падіння вимірювального інструмента. Після сильних зовнішніх впливів на вимірювальний інструмент перед подальшою роботою обов’язково завжди перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента див. Перевірка точності вимірювального інструмента.

Запуск пульта дистанційного керування в експлуатацію
Початок роботи з будівельним лазером
Режими роботи
Функції
Автоматичне нівелювання
Перевірка точності вимірювального інструмента
Вказівки щодо роботи
Приклади роботи
Огляд індикаторів ротаційного лазера