# عرض عام لمبينات جهاز الليزر الدوار

| شعاع الليزر | دوران شعاع الليزر |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
أخضر | أحمر | أخضر | أحمر | أحمر
تشغيل عدة القياس (1 ثانية اختبار ذاتي) |  |  | ● |  |  | ● | ●
بدء ضبط الاستواء وضبط الاستواء اللاحق | 2×/ثانية | ○ | 2×/ثانية |  |  |  |
ضبط استواء عدة القياس/جاهزة للتشغيل | ● | ● | ● |  |  |  |
تجاوز نطاق الاستواء الذاتي | 2×/ثانية | ○ |  | ● |  |  |
التحذير من الصدمات مفعل |  |  |  |  | ● |  |
انطلاق التحذير من الصدمات | 2×/ثانية | ○ |  |  |  | 2×/ثانية |
جهد البطارية عند التشغيل ≤ 2 ساعة |  |  |  |  |  |  | 2×/ثانية
البطاريات فارغة | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: التشغيل المستمر

2×/ثانية: تردد الوميض (على سبيل المثال مرتان في ثانية واحدة)

○: إيقاف الوظيفة