# Technische gegevens

Rotatielaser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Productnummer | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Werkbereik (radius)A)B)
zonder laserontvanger ca. | 30 m | 30 m | 50 m
met laserontvanger ca. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Nivelleernauwkeurigheid op een afstand van 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Zelfnivelleerbereik typisch | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Nivelleertijd ‌typisch | 15 s | 15 s | 15 s
Rotatiesnelheid | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Openingshoek bij lijnmodus | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Gebruikstemperatuur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Opslag‌temperatuur | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90 % | 90 % | 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Laserklasse | 2 | 3R | 3R
Lasertype | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergentie | 0,4 mrad (volledige hoek) | 0,4 mrad (volledige hoek) | 0,4 mrad (volledige hoek)
Statiefopname horizontaal | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Batterijen (alkaline) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Beschermklasse | IP54 (stof- en spatwaterdicht) | IP54 (stof- en spatwaterdicht) | IP54 (stof- en spatwaterdicht)

A)

  bij 25 °C

B)

  Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.

C)

  langs de assen

D)

  Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

Het productnummer (16) op het typeplaatje dient voor een ondubbelzinnige identificatie van uw meetgereedschap.

Afstandsbediening | RC 1
--- | ---
Productnummer | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
WerkbereikA) | 30 m
Gebruikstemperatuur | –10 °C … +50 °C
Opslag‌temperatuur | –20 °C … +70 °C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2B)
Batterij | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.

B)

  Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

Het serienummer (27) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw afstandsbediening.