# Utilisation

- Protégez l’appareil de mesure et la télécommande contre l’humidité, ne l’exposez pas aux rayons directs du soleil.

- N’exposez pas l’appareil de mesure et la télécommande à des températures extrêmes ou à de brusques variations de température. Ne les laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture. Après un changement de température brusque, attendez que l’appareil de mesure et la télécommande atteignent la température ambiante avant de les mettre en marche. Effectuez toujours en pareil cas un contrôle de précision avant de continuer à utiliser l’appareil de mesure voir Contrôle de précision de l’appareil de mesure.
  Des températures extrêmes ou de brusques changements de température peuvent altérer la précision de l’appareil de mesure.

- Évitez les chocs violents et évitez de faire tomber l’appareil de mesure. Lorsque l’appareil de mesure a été soumis à de fortes sollicitations extérieures, effectuez toujours un contrôle de précision avant de continuer à travailler voir Contrôle de précision de l’appareil de mesure.

Mise en service de la télécommande
Mise en service du laser rotatif
Modes de fonctionnement
Fonctions
Nivellement automatique
Contrôle de précision de l’appareil de mesure
Instructions d’utilisation
Exemples d’utilisation
Vue d’ensemble des affichages du laser rotatif