# Säkerhetsanvisningar för rotationslaser och fjärrkontroll

Samtliga anvisningar ska läsas och följas för att arbetet ska bli riskfritt och säkert. Om dessa anvisningar inte beaktas kan integrerade skyddsanordningar påverkas. Gör inte varningsskyltarna oläsliga. FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR SÄKERT OCH LÅT DEM FÖLJA MED PRODUKTEN.

- Var försiktig. Om andra än de här angivna hanterings- eller justeringsanordningarna eller metoder används kan det leda till farliga strålningsexponeringar.

- Mätinstrumentet levereras med en laser-varningsskylt (markerad på bilden av mätinstrumentet på grafiksidan).

- Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över laser-varningsskylten om den avviker från språket i ditt land.

- Gör inga ändringar på laseranordningen.

- Använd inte laserglasögonen (tillbehör) som skyddsglasögon. Laserglasögonen används för att kunna se laserstrålen bättre. Den skyddar dock inte mot laserstrålningen.

- Använd inte laserglasögonen (tillbehör) som solglasögon eller i trafiken. Laser‌‌glas‌ögonen skyddar inte fullständigt mot UV‑strålning och reducerar förmågan att uppfatta färg.

- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera dina produkter och endast med originalreservdelar. Därmed kan säkerheten garanteras.

- Låt inte barn använda laser-mätverktyget utan uppsikt. De kan oavsiktligt blända sig själva eller andra personer.

- Arbeta inte i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm. Gnistor som kan antända dammet eller gas‌erna kan bildas.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för GRL 250 HV:

| Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte heller själv blicken mot den direkta eller reflekterade laserstrålen. Därigenom kan du blända personer, orsaka olyckor eller skada ögat.

- Om laserstrålen träffar ögat, blunda och vrid bort huvudet från strålen.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för GRL 300 HV, GRL 300 HVG:

- Laseröppningarna på mätinstrumentet är markerade med varningsetiketter. Observera deras position när du använder mätinstrumentet.

- Klistra medföljande etikett på ditt eget språk över varningsetiketten om den avviker från språket i ditt land.

- Beakta eventuella nationella föreskrifter vid användningen av en laser i laserklass 3R. Det kan uppstå personskador om dessa föreskrifter inte följs.

- Mätverktyget bör endast hanteras av personer, som är förtrogna med hanteringen av laserutrustning. Enligt EN 60825-1 hör till detta också kunskaper om laserns biologiska effekt på ögat och huden och hur laserskyddet skall hanteras för att undvika faror.

- Markera upp det område i vilket mätverktyget används med lämpliga laservarningsskyltar. På så sätt undviker du ej berörda personer hamnar i riskområdet.

- Förvara inte mätverktyget på ställen dit obefogade personer har åtkomst. Personer, som inte är förtrogna med hanteringen av mätverktyget kan skada sig själv och andra.

| Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte heller själv blicken mot laserstrålen. Detta mätverktyg skapar laserstrålning i laserklass 3R enligt EN 60825-1. Du kan skada ögonen om du tittar in direkt i laserstrålen, även från större avstånd.

- Se till att laserstrålningens område bevakas eller är avskärmat. Laserstrålens begränsning till kontrollerade områden undviker ögonskador.

- Ställ alltid upp mätverktyget så att laserstrålarna går långt över eller under ögonhöjd. På så sätt säkerställa att ögonen inte skadas.

- Undvik att laserstrålen reflekterar på glatta ytor såsom fönster eller speglar. Ögonen kan också skadas av en reflekterande laserstråle.

Ytterligare säkerhetsanvisningar