# Overzicht van de aanduidingen op de rotatielaser

| Laserstraal | Rotatie van de laserstraal |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Groen | Rood | Groen | Rood | Rood
Meetgereedschap inschakelen (1 s zelftest) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelleren bij inschakelen of later | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Meetgereedschap genivelleerd/klaar voor gebruik | ● | ● | ● |  |  |  |
Buiten zelfnivelleerbereik | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Schokwaarschuwing geactiveerd |  |  |  |  | ● |  |
Schokwaarschuwing getriggerd | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Batterijspanning voor ≤ 2 uur werking |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Batterijen leeg | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: permanent

2×/s: knipperfrequentie (bijv. twee keer per seconde)

○: functie gestopt