# Επισκόπηση των ενδείξεων του περιστροφικού λέιζερ

| Ακτίνα λέιζερ | Περιστροφή της ακτίνας λέιζερ |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Πρά‌σινη | Κόκ‌κινη | Πρά‌σινη | Κόκ‌κινη | Κόκ‌κινη
Ενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης (αυτοέλεγχος 1 s) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Αρχική χωροστάθμηση ή επαναχωροστάθμηση | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Όργανο μέτρησης χωροσταθμησμένο/έτοιμο για λειτουργία | ● | ● | ● |  |  |  |
Υπέρβαση της περιοχής αυτοχωροστάθμησης | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Προειδοποίηση κραδασμών ενεργοποιημένη |  |  |  |  | ● |  |
Η προειδοποίηση κραδασμών ενεργοποιήθηκε | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Τάση μπαταριών για ≤ 2 h λειτουργία |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Άδειες μπαταρίες | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Συνεχής λειτουργία

2×/s: Συχνότητα αναβοσβήματος (π.χ. δύο φορές σε ένα δευτερόλεπτο)

○: Λειτουργία σταματημένη