# Tehnični podatki

Rotacijski laser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Delovno območje (polmer)A)B)
brez laserskega sprejemnika, pribl. | 30 m | 30 m | 50 m
z laserskim sprejemnikom, pribl. | 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m
Natančnost niveliranja pri razdalji 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Običajno samonivelirno območje | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Običajni čas niveliranja | 15 s | 15 s | 15 s
Hitrost vrtenja | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Izstopni kot pri linijskem načinu | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Delovna temperatura | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Temperatura skladiščenja | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Najv. relativna zračna vlažnost | 90 % | 90 % | 90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Razred laserja | 2 | 3R | 3R
Vrsta laserja | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Odstopanje | 0,4 mrad (polni kot) | 0,4 mrad (polni kot) | 0,4 mrad (polni kot)
Navoj za stojalo vodoravno | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Baterije (mangan-alkalne) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Vrsta zaščite | IP54 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode) | IP54 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode) | IP54 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode)

A)

  pri 25 °C

B)

  Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer zaradi neposrednega sončnega sevanja) zmanjša.

C)

  vzdolž osi

D)

  Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

Za nedvoumno identifikacijo vaše merilne naprave služi serijska številka (16) na tipski ploščici.

Daljinski upravljalnik | RC 1
--- | ---
Kataloška številka | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Delovno območjeA) | 30 m
Delovna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladiščenja | –20 °C … +70 °C
Najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m
Najv. relativna zračna vlažnost | 90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2B)
Baterija | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer zaradi neposrednega sončnega sevanja) zmanjša.

B)

  Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

Svoj daljinski upravljalnik lahko nedvoumno prepoznate po serijski številki (27) na tipski ploščici.