# Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrekking op de weergave van meetgereedschap en afstandsbediening op de pagina's met afbeeldingen.

##

(1) | Aanduiding schokwaarschuwingsfunctie
(2) | Toets schokwaarschuwing
(3) | Statusaanduiding
(4) | Aan/uit-toets
(5) | Toets rotatiemodus
(6) | Variabele laserstraal
(7) | Sensor voor afstandsbediening
(8) | Opening voor laserstraal
(9) | Loodpunt naar boven
(10) | Rotatiekop
(11) | Toets lijnmodus
(12) | Batterijwaarschuwing
(13) | Batterijvak
(14) | Vergrendeling van batterijvak
(15) | Statiefopname 5/8"
(16) | Serienummer
(17) | Laser-waarschuwingsplaatje
(18) | Waarschuwingsplaatje opening voor laserstraal (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Afstandsbediening
(20) | Toets rotatiemodus
(21) | Toets lijnmodus
(22) | Toets reset schokwaarschuwing
(23) | Toets rechtsom draaien
(24) | Toets linksom draaien
(25) | Aanduiding signaalzending
(26) | Opening voor infraroodstraling
(27) | Serienummer
(28) | Vergrendeling van het ‌batterijvakdeksel
(29) | Batterijvakdeksel

##

(30) | LaserontvangerA)
(31) | MeetlatA)
(32) | StatiefA)
(33) | Bevestigingsschroef van wandhouderA)
(34) | Bevestigingsgaten van wandhouderA)
(35) | 5/8"-statiefopname van wandhouderA)
(36) | Wandhouder/uitlijneenheidA)
(37) | Schroef op de uitlijneenheidA)
(38) | 5/8"-schroef van wandhouderA)
(39) | MagneetA)
(40) | LaserbrilA)
(41) | LaserrichtbordA)
(42) | KofferA)

A)

  Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.