# Resumen de las indicaciones del láser de rotación

| Rayo láser | Rotación del rayo láser |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Verde | Rojo | Verde | Rojo | Rojo
Conectar el aparato de medición (1 s autotest) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelación o renivelación | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Aparato de medición nivelado/listo para el funcionamiento | ● | ● | ● |  |  |  |
Margen de autonivelación sobrepasado | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Advertencia de impacto activada |  |  |  |  | ● |  |
Advertencia de impacto disparada | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Tensión de las pilas para ≤ 2 h de servicio |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Pilas agotadas | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Servicio permanente

2×/s: frecuencia de intermitencia (p. ej. dos veces en un segundo)

○: Función detenida