# Teknik veriler

Rotasyon lazeri | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Çalışma alanı (yarıçap)A)B)
lazer alıcı olmadan yakl. | 30 m | 30 m | 50 m
lazer alıcı ile yakl. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
30 m mesafede nivelman hassasiyetiA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Standart otomatik nivelman aralığı | %±8 (±4,6°) | %±8 (±4,6°) | %±8 (±4,6°)
Standart nivelman süresi | 15 sn | 15 sn | 15 sn
Rotasyon hızı | 150/300/600 dev/dak | 150/300/600 dev/dak | 150/300/600 dev/dak
Çizgisel işletimde delik açısı | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
İşletme sıcaklığı | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90 | %90 | %90
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2D) | 2D) | 2D)
Lazer sınıfı | 2 | 3R | 3R
Lazer tipi | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Iraksama | 0,4 mrad (tam açı) | 0,4 mrad (tam açı) | 0,4 mrad (tam açı)
Yatay tripod girişi | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Piller (alkali mangan) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Koruma türü | IP54 (toz ve püskürme suyu koruması) | IP54 (toz ve püskürme suyu koruması) | IP54 (toz ve püskürme suyu koruması)

A)

  25 °C'de

B)

  Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.

C)

  Eksenler boyunca

D)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

Tip etiketi üzerindeki seri numarası (16) ölçme cihazınızın kimliğinin belirlenmesine yarar.

Uzaktan kumanda | RC 1
--- | ---
Malzeme numarası | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Çalışma alanıA) | 30 m
İşletme sıcaklığı | –10 °C … +50 °C
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2B)
Pil | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık | 0,07 kg

A)

  Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.

B)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

Tip etiketi üzerindeki seri numarası (27) uzaktan kumanda kimliğinin belirlenmesine yarar.