# Zasilanie pilota

Do zasilania pilota zaleca się używać baterii alkaliczno-mangano‌wych.

Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie (29), należy nacisnąć blokadę (28) w kierunku wskazanym strzałką i zdjąć pokrywkę. Włożyć baterię do wnęki.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości, zgodnej ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.

- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię. Bateria, która jest przez dłuższy czas przechowywana w pilocie, może ulec korozji i samorozładowaniu.