# 自动找平功能

## 使用自动找平功能进行测量

将测量仪放到一个水平的、稳固的底板上，将其固定到旋转支架(13)或三脚架(23)上。

对于带自动找平功能的操作，请将起停开关(2)推到位置“ On”。

在±4度的自找平范围内自动校平。只要激光线不再移动则表示测量仪已经完成找平。

如果无法自动找平，比如因为测量仪的支承面与水平偏差超过4°，激光束会以快节拍闪烁。

发生上述情况时，必须先水平放置测量仪，然后等其自动找平。一旦测量仪处于±4°度的自调平范围内，激光束会长亮。

运行中若出现抖动或位置改变，测量仪会自动再次找平。在找平之后得利用参考点检查激光的位置，以避免因为仪器的位置改变而造成误测。

## 操作时使用摆动止动件

对于带摆动止动件的操作，请将电源开关(2)推到位置“ On”。摆动止动件指示灯(8)亮起红灯，激光线一直以慢节拍闪烁。

使用摆动止动件操作时，自动找平功能关闭。您可以把测量仪握在手上或者放在倾斜的底垫上操作。此时激光束不再找平并且不再强制性地彼此垂直。