# Tehniskie parametri

Līniju lāzers | GLL 2-10
--- | ---
Izstrādājuma numurs | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Mazākais darbības tālumsA) | 10 m
Nivelēšanas precizitāteB)C) | ±0,3 mm/m
Pašizlīdzināšanās diapazona tipiskā vērtība | ±4°
Izlīdzināšanās laika tipiskā‌ vērtība | < 4 s
Darba temperatūra | –10 °C … +50 °C
Glabāšanas temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. darbības augstums virs jūras līmeņa | 2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums. | 90%
Piesārņojuma pakāpe atbilstīgi IEC 61010-1 | 2D)
Lāzera klase | 2
Lāzera veids | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Diverģence | 0,5 mrad (pilns leņķis)
Statīva stiprinājuma vītne | 1/4"; 5/8"
Baterijas | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Darbības laiks darba režīmāB)
Krustlīniju režīmā | 9 st.
Līniju režīmā | 17 st.
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Izmērs (garums × platums × augstums) | 112 × 55 × 106 mm
Aizsardzības klase | IP54 (putekļdrošs un šļakatdrošs)

A)

  Nelabvēlīgos darba apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbības tālums var samazināties.

B)

  piei 20–25 °C

C)

  Norādītās vērtības attiecas uz normāliem un labvēlīgiem apkārtējās vides apstākļiem (piemēram, nav vibrāciju, nav miglas, nav dūmu, nav tiešu saules staru). Ja ir ievērojamas temperatūras svārstības, mērinstruments var darboties neprecīzi.

D)

  Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.

Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs (10), kas atrodams uz tā marķējuma plāksnītes.