# Tekniske data

Linjelaser | GLL 2-10
--- | ---
Varenummer | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Arbejdsområde min.A) | 10 m
NivelleringsnøjagtighedB)C) | ±0,3 mm/m
Selvnivelleringsområde typisk | ±4°
Nivelleringstid typisk | < 4 s
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C
Opbevaringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde | 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. | 90 %
Tilsmudsningsgrad i overensstemmelse med IEC 61010-1 | 2D)
Laserklasse | 2
Lasertype | < 1 mW, 630-650 nm
C₆ | 1
Divergens | 0,5 mrad (360°-vinkel)
Stativholder | 1/4"; 5/8"
Batterier | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Driftstid ved driftstilstandB)
Krydslinjedrift | 9 t
Linjedrift | 17 t
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Mål (længde × bredde × højde) | 112 × 55 × 106 mm
Kapslingsklasse | IP54 (støv- og stænkvandsbeskyttet)

A)

  Arbejdsområdet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte sollys).

B)

  ved 20–25 °C

C)

  De angivne værdier forudsætter normale til gunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. ingen vibration, ingen tåge, ingen røg, ingen direkte sollys). Efter kraftige temperatursvingninger kan der forekommer nøjagtighedsafvigelser.

D)

  Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.

Serienummeret (10) på typeskiltet bruges til entydig identifikation af måleværktøjet.