# Tehnički podaci

Laserski nivelir | GLL 2-10
--- | ---
Kataloški broj | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Područje rada najmanjeA) | 10 m
Točnost niveliranjaB)C) | ±0,3 mm/m
Tipično područje samoniveliranja | ±4°
Tipično vrijeme niveliranja | < 4 s
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost zraka | 90%
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2D)
Klasa lasera | 2
Tip lasera | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergencija | 0,5 mrad (puni kut)
Prihvat stativa | 1/4"; 5/8"
Baterije | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Trajanje rada u načinu radaB)
Način rada s križnim linijama | 9 h
Način rada s linijom | 17 h
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Dimenzije (duljina × širina × visina) | 112 × 55 × 106 mm
Vrsta zaštite | IP54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode)

A)

  Područje rada može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno sunčevo zračenje).

B)

  na 20–25 °C

C)

  Navedene vrijednosti zahtijevaju normalne do povoljne uvjete okoline (npr. nema vibracija, nema magle, nema dima, nema izravnog sunčevog zračenja). Nakon velikih oscilacija temperature može doći do odstupanja točnosti.

D)

  Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj (10) na tipskoj pločici.