# ข้อมูลทางเทคนิค

เลเซอร์แบบเส้น | GLL 2-10
--- | ---
หมายเลขสินค้า | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
ระยะทำงานอย่างน้อยA) | 10 ม.
ความแม่นยำการทำระดับB)C) | ±0.3 มม./ม.
ย่านการทำระดับอัตโนมัติ ปกติ | ±4°
ระยะเวลาทำระดับ ปกติ | < 4 วินาที
อุณหภูมิใช้งาน | –10 °C … +50 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา | –20 °C … +70 °C
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด | 2000 ม.
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด | 90 %
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2D)
ระดับของเลเซอร์ | 2
ชนิดเลเซอร์ | < 1 มิลลิวัตต์, 630–650 นาโนเมตร
C₆ | 1
การบานออกของลำแสง | 0.5 mrad (มุมเต็ม)
ช่องประกอบของ‌ขาตั้ง‌แบบ‌สามขา | 1/4"; 5/8"
แบตเตอรี่ | 3 × 1.5 โวลท์ LR6 (AA)
ระยะเวลาทำงานสำหรับรูปแบบการทำงานB)
การทำงานแบบเส้นกากบาท | 9 ชม.
การทำงานแบบเส้น | 17 ชม.
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | 0.49 กก.
ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | 112 × 55 × 106 มม.
ระดับการคุ้มกัน | IP54 (ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเด็นเปียก)

A)

  ย่านการทำงานอาจลดลงหากมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ต.ย. เช่น แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง)

B)

  ที่ 20–25 °C

C)

  ค่าที่ระบุเป็นค่าที่กำหนดตามตามสภาพแวดล้อมปกติ (เช่น ไม่มีการสั่นสะเทือน ปราศจากหมอกควัน ไม่โดนแสงแดดโดยตรง) ความผันผวนของอุณหภูมิที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดความเบี่ยงเบนต่อความแม่นยำได้

D)

  เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น

สำหรับการระบุเครื่องมือวัดของท่านอย่างชัดเจน กรุณาดูหมายเลขเครื่อง (10) บนแผ่นป้ายรุ่น