# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu urządzenia pomiaro‌wego, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Otwór wyjściowy wiązki lasera
(2) | Włącznik/wyłącznik
(3) | Przyłącze statywu 5/8"
(4) | Przyłącze statywu 1/4"
(5) | Przycisk trybu pionowego
(6) | Przycisk trybu poziomego
(7) | Wskaźnik stanu
(8) | Wskaźnik blokady mechanizmu wahadła
(9) | Tabliczka ostrzegawcza lasera
(10) | Numer seryjny
(11) | Pokrywka wnęki na baterie
(12) | Blokada pokrywki wnęki na baterie
(13) | Uchwyt obrotowy (RM 1)A)
(14) | Szyna prowadzącaA)
(15) | Otwór mocujący podłużnyA)
(16) | MagnesA)
(17) | Rowek prowadzący
(18) | Klamra sufitowa (BM 3)A)
(19) | Uniwersalny uchwyt (BM 1)A)
(20) | Laserowa tablica celowniczaA)
(21) | Pokrowiec
(22) | Okulary do pracy z laseremA)
(23) | Statyw (BT 150)A)
(24) | Kolumna teleskopowa (BT 350)A)

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.