# Dönen platform RM 1 ile çalışma (bkz. Resimler A–B)

Dönen platform (13) yardımıyla ölçüm aletini 360° döndürebilirsiniz. Bu sayede lazer çizgileri, ölçüm aletinin pozisyonu değiştirilmeden hassas biçimde ayarlanabilir.

Ölçüm aletinin kılavuz yivini (17) ilgili dönen platformun (14) kılavuz rayına (13) yerleştirin ve ölçüm aletini dayanak noktasına kadar platforma itin.
Ayırmak için ölçüm aletini dönen platformun tersi yönünde çekin.

Dönen platform konumlandırma olanakları:

- Düz zeminde dik,
- Dikey bir yüzeye vidalı,
- Üst braket (18) ile metal tavan barlarına sabitleme,
- Mıknatıs (16) yardımıyla metal yüzeylere sabitleme.

- Aksesuarı yüzeylere sabitlerken parmaklarınızı manyetik aksesuarın arka tarafından uzak tutun. Mıknatısların yüksek çekme kuvveti nedeniyle parmaklarınız sıkışabilir.