# Načini delovanja

Merilna naprava omogoča več načinov delovanja, med katerimi lahko kadar koli preklapljate:

- delovanje s križnima linijama (glejte sliko C): ustvari vodoravno in navpično lasersko linijo,
- vodoravno delovanje (glejte sliko D): ustvari vodoravno lasersko linijo,
- navpično delovanje (glejte sliko E): ustvari navpično lasersko linijo.

Po vklopu je merilna naprava v načinu delovanja s križnima linijama. S tipkama za delovanje z vodoravnimi linijami (6) in delovanje z navpičnimi linijami (5) lahko vklopite in izklopite vodoravno in navpično lasersko linijo neodvisno eno od druge.

V vseh načinih delovanja lahko izberete samodejno niveliranje ali blokado nihala.