# Technische gegevens

Lijnlaser | GLL 2-10
--- | ---
Productnummer | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Werkbereik minimaalA) | 10 m
NivelleernauwkeurigheidB)C) | ±0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik typisch | ±4°
Nivelleertijd ‌typisch | < 4 s
Gebruikstemperatuur | –10 °C … +50 °C
Opslag‌temperatuur | –20 °C … +70 °C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2.000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90%
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2D)
Laserklasse | 2
Lasertype | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergentie | 0,5 mrad (volledige hoek)
Statiefopname | 1/4"; 5/8"
Batterijen | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Gebruiksduur bij modusB)
Kruislijnmodus | 9 h
Lijnmodus | 17 h
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 112 × 55 × 106 mm
Beschermklasse | IP54 (stof- en spatwaterdicht)

A)

  Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.

B)

  bij 20–25 °C

C)

  De opgegeven waarden gelden bij normale tot gunstige omgevingsomstandigheden (bijv. geen trillingen, geen mist, geen rook, geen direct zonlicht). Na sterke temperatuurschommelingen kan de nauwkeurigheid afwijken.

D)

  Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

Het productnummer (10) op het typeplaatje dient voor een ondubbelzinnige identificatie van uw meetgereedschap.