# Mode pengoperasian

Alat pengukur dilengkapi dengan beberapa mode pengoperasian yang dapat diganti sewaktu-waktu:

- Mode garis silang (lihat gambar C): menghasilkan satu garis laser horizontal dan vertikal,
- Mode horizontal (lihat gambar D): menghasilkan satu garis laser horizontal,
- Mode vertikal (lihat gambar E): menghasilkan satu garis laser vertikal.

Setelah dihidupkan, alat pengukur berada pada mode garis silang. Garis laser horizontal dan vertikal dapat diaktifkan dan dinonaktifkan menggunakan tombol mode horizontal (6) dan mode vertikal (5) secara terpisah.

Semua mode pengoperasian dapat dipilih dengan levelling otomatis serta dengan penguncian pendulum.