# Technické údaje

Čárový laser | GLL 2-10
--- | ---
Číslo zboží | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Pracovní dosah minimálněA) | 10 m
Přesnost nivelaceB)C) | ±0,3 mm/m
Typický rozsah samonivelace | ±4°
Typická doba nivelace | < 4 s
Provozní teplota | –10 °C až +50 °C
Skladovací teplota | –20 °C až +70 °C
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2D)
Třída laseru | 2
Typ laseru | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergence | 0,5 mrad (plný úhel)
Stativový závit | 1/4"; 5/8"
Baterie | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Doba provozu při druhu provozuB)
Provoz s křížovými čárami | 9 h
provoz s čárami | 17 h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Rozměry (délka × šířka × výška) | 112 × 55 × 106 mm
Stupeň krytí | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě)

A)

  Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).

B)

  při 20–25 °C

C)

  Uvedené hodnoty platí za předpokladu normálních až příznivých podmínek prostředí (např. bez vibrací, bez mlhy, bez kouře, bez přímého slunečního záření). Po velkém kolísání teploty může dojít k odchylkám přesnosti.

D)

  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (10) na typovém štítku.