# Mise en marche

- Protégez l’appareil de mesure contre l’humidité, ne l’exposez pas directement aux rayons du soleil.

- N’exposez pas l’appareil de mesure à des températures extrêmes ou de brusques variations de température. Ne le laissez pas trop longtemps dans une voiture exposée au soleil, par exemple. Lorsque l’appareil de mesure a été soumis à de fortes variations de température, attendez qu’il revienne à la température ambiante et contrôlez toujours sa précision avant de continuer à travailler voir Contrôle de précision de l’appareil de mesure.
  Des températures extrêmes ou de brusques changements de température peuvent réduire la précision de l’appareil de mesure.

- Évitez les chocs violents et évitez de faire tomber l’appareil de mesure. Lorsque l’appareil de mesure a été soumis à de fortes sollicitations extérieures, effectuez toujours un contrôle de précision avant de continuer à travailler voir Contrôle de précision de l’appareil de mesure.

- Éteignez l’appareil de mesure quand vous le transportez. A l’arrêt de l’appareil, l’unité pendulaire se verrouille afin de prévenir tout endommagement consécutif à des mouvements violents.

## Mise en marche/arrêt

Pour mettre en marche l’appareil de mesure, placez l’interrupteur Marche/Arrêt (2) dans la position « On » (pour utilisation avec l’unité pendulaire bloquée) ou dans la position « On » (pour utilisation avec nivellement automatique). La LED d’état (7) s’allume. Immédiatement après avoir été mis en marche, l’appareil de mesure projette des lignes laser au niveau des orifices de sortie (1).

- Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.

Pour arrêter l’appareil de mesure, placez l’interrupteur Marche/Arrêt (2) dans la position « Off ». La LED d’état (7) s’éteint. Lorsque l’appareil est éteint, l’unité pendulaire se bloque.

- Ne laissez pas l’appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et éteignez-le après l’utilisation. D’autres personnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.

Lorsque la température de service maximale admissible de 50 °C est dépassée, l’appareil s’éteint automatiquement afin de protéger la diode laser. Une fois qu’il a refroidi, l’appareil de mesure est de nouveau opérationnel, il peut être remis en marche.

## Fonction d’arrêt automatique

Si vous n’actionnez aucune touche pendant env. 120 min, l’appareil de mesure s’arrête automatiquement afin d’économiser les piles.

Pour remettre en marche l’appareil de mesure après un arrêt automatique, vous pouvez soit pousser l’interrupteur Marche/Arrêt (2) en position « Off » puis remettre en marche l’appareil de mesure, soit appuyer une fois sur la touche Mode vertical (5) ou la touche Mode horizontal (6).

Pour désactiver la fonction d’arrêt automatique (quand l’appareil de mesure est en marche), maintenez la touche Mode horizontal (6) enfoncée pendant au moins 3 s. La désactivation du système d’arrêt automatique est confirmée par le clignotement bref des lignes laser.

Remarque : Si la température de fonctionnement vient à dépasser 45 °C, le système d’arrêt automatique ne peut plus être désactivé.

Pour activer la fonction d’arrêt automatique, éteignez l’appareil de mesure et remettez-le en marche.